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第一部分  公开竞争性谈判公告

本项目已由重庆银行股份有限公司批准实施，采购人为重庆银行股份有限公司，资金来源自筹，项目预算为49万元，采购资金已落实，项目已具备采购条件。现对总行大楼汇聚通信间及两江分行UPS2026年更换采购项目进行公开竞争性谈判。

一、公开竞争性谈判内容

1、项目名称：总行大楼汇聚通信间及两江分行UPS2026年更换采购项目
2、项目编号：CQBH26097
3、货物规格型号及数量：详见本文“第三部分 采购要求”

4、供货时间：详见本文“第三部分 采购要求”

5、交货/安装地点：详见本文“第三部分 采购要求”

6、报价要求：详见本文“第三部分 采购要求”

7、履约保证金：详见本文“第三部分 采购要求”

8、售后服务要求：详见本文“第三部分 采购要求”

9、质量及验收要求：详见本文“第三部分 采购要求”

10、付款方式：详见本文“第三部分 采购要求”

11、详细的货物技术标准要求：详见本文“第三部分 采购要求”

12、其他要求：详见本文“第三部分 采购要求”
二、资金来源

单位自筹资金，采购预算49万元(超此限价作无效报价处理)
三、供应商资质条件、能力和信誉要求
1、具有独立法人资格（提供营业执照复印件加盖投标单位公章）。

2、需提供UPS主机品牌（伊顿或维谛或施耐德或科华或华为或科士达或台达）出具的针对本项目的项目授权函和售后服务承诺函。

3、投标人2023年1月1日至本招标文件发出之日，以合同签订时间为准，有单台UPS主机≥100KVA改造或更换的同类实施案例。

证明材料：提供案例合同复印件并加盖投标人公章；合同复印件须包含合同首页、甲乙双方盖章页及包含业务范围描述的产品内容页（如无法提供产品内容页，或提供的产品内容页无法直接证明为上述相关内容的，投标人还须提供相关证明材料且该证明材料须经评标委员会认定其实质性工作内容符合上述要求）。

案例的认定标准：合同名称或合同内容需体现UPS/不间断电源更换、机房施工、UPS供货安装调试等关键字之一，或合同中内容经评标委员会认定其实质性工作内容与上述相关关键字相符，均视为有效案例。若案例中虽包含上述关键字，但评标委员会认定该案例与本项目无实质关联性，则视为无效案例。

4、截至到投标截止日，投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体。注：由投标人提供承诺（格式自拟）并加盖投标人公章。
5、本项目不予接受我行集中采购供应商禁入\退出名录内单位的响应文件。
6、本项目不接受联合体参与谈判。

四、谈判有关说明

1、公开竞争性谈判文件获取时间：2026年9月8日至2026年10月9日。

2、公开竞争性谈判文件按以下第2种方式获取：

（1）现场获取：重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行15楼采购办。

（2）电子获取：凡愿意参加的供应商，从本采购文件发布之日起至提交响应文件截止时间前，均可登录采购人官网（http://www.cqcbank.com/）首页“采购信息”栏下载获取采购文件、答疑、补遗、澄清等采购有关资料。
3、提交响应文件截止时间：2026年10月9日北京时间14时30分。

4、供应商按以下第1种方式递交响应文件：

（1）纸质文件递交
递交地点为：

重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行28楼

（2）电子文件提交

递交方式：供应商应在提交截止时间前将响应文件递交至以下邮箱：                  ；邮件中应注明：              
5、谈判开始时间：2026年10月9日北京时间14时30分。

6、谈判地点：

重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行28楼

五、采购响应保证金

1、是否递交采购响应保证金：是
2、响应保证金：本次采购供应商应缴纳采购响应保证金（具体要求详见下文）。成交供应商采购保证金在合同签订后5个工作日无息原路退还，其余参与谈判供应商采购保证金在发出成交通知书5个工作日无息原路退还。

采购响应保证金的缴纳具体要求：

1）
采购响应保证金金额：6097元。

2）
采购响应保证金提交方式：以银行转账或银行电汇形式提交，供应商可任选一种。采购响应保证金的递交单位应与供应商的公章一致，采购响应保证金必须从供应商单位账户直接转（汇）入以下指定账户。递交保证金时应注明“××项目响应保证金”。

3）
提交时间和方式：采购响应保证金必须从供应商单位银行账户直接转（汇）入以下指定银行账户，其转（汇）款到账截止时间为响应文件递交截止时间前一天，若本采购文件规定的响应文件递交截止时间顺延，则采购响应保证金到账截止时间相应顺延。

采购响应保证金指定账户：

提交户名：重庆银行股份有限公司

账号：020101040017909

开户行：重庆银行总行营业部

转账中如有疑问，请咨询廖老师 电话：023-63367349

退还中如有疑问，请咨询采购联系人 电话见采购邀请函

4）
采购响应保证金有效期：90天。

5）
特别提示：请供应商务必仔细阅读下列条款：

A．各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账、跨行转账或电汇等所需的时间。采购响应保证金未在到账截止时间前汇入采购文件指定账户的风险由供应商自行承担。

B.供应商应按采购文件的要求递交采购响应保证金，没有按时足额提交采购响应保证金或未从供应商银行账户提交采购响应保证金或采购响应保证金不是汇到上述指定账户的供应商递交的响应文件将视为不响应采购文件而予以拒绝。

六、谈判费用

无论供应商在谈判过程中的做法和结果如何,供应商须自行承担所有与本次采购相关的全部费用。

七、其它有关规定

1、本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆银行官网（http://www.cqcbank.com/）上发布，请各供应商注意下载或领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

2、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

八、联系方式

采购人：重庆银行股份有限公司 

地  址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号（重庆银行采购办）

联系人：龙老师

联系电话：023-63367309
邮  箱：1662845086@qq.com
第二部分 谈判须知

一、项目名称

详见本文“第一部分 公开竞争性谈判公告”
二、采购范围及内容

详见本文“第三部分 采购要求”。
三、公开竞争性谈判供应商的资格

详见本文“第一部分  公开竞争性谈判公告”

四、公开竞争性谈判文件的澄清和修改

1、供应商应仔细阅读和检查竞公开争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在领取本谈判文件之日起2日内以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购人提出。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解本采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

2、采购人对公开竞争性谈判文件如有澄清或修改，将以书面形式通知所有参与谈判的供应商，修改内容将作为公开竞争性谈判文件的组成部分。

五、公开竞争性谈判的响应文件

谈判供应商应当按照要求编制公开竞争性谈判响应文件，并对谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应。

供应商应按照本文件第五部分“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订。

六、公开竞争性谈判响应文件的数量、签署及装订要求

1、响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份。正本与副本不一致时，以正本为准。响应文件应装订成册，并编制页码，不得采用活页装订。响应文件应密封。响应文件袋上应注明项目名称、供应商、供应商联系方式、“响应文件”等字样。

2、本采购文件提供有统一格式的，响应文件应按统一的格式制作，并在相应的位置签字或盖章。本采购文件没有提供统一格式的，由供应商自行确定格式填报。

3、供应商应保证响应文件中的相关证明资料清晰可辨，否则由此引起的后果由供应商自负。

七、报价

1、报价及费用结算币种：人民币。

2、供应商应严格按照“第五部分  响应文件格式要求”中的格式填写报价。

3、供应商针对本项目的报价：

详见本文“第三部分  采购要求”。
4、供应商的报价（包含总价及单价）不得超过本文件的预算价，若超过预算价，则供应商提交的响应文件做无效和废除处理。

八、采购响应保证金及费用

1、采购响应保证金：详见本文“第一部分  公开竞争性谈判公告”。
2、公开竞争性谈判费用：详见本文“第一部分  公开竞争性谈判公告”。
九、递交公开竞争性谈判响应文件的时间及地点

详见本文“第一部分  公开竞争性谈判公告”
十、公开竞争性谈判谈判及评审

1、评审委员会的组成

评审委员会将由相关技术、经济专家，共3人以上的单数组成。

供应商须由法定代表人或其有效代理人（附授权委托书）参加谈判，随时对评审委员会的询问予以解答。

2、谈判程序

（1）初步评审

A、核验参加谈判的供应商的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；

B、核验供应商的资格、谈判响应文件的签署、谈判响应文件的完整性、谈判响应文件的符合性。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，其供应商不再参与后续谈判:

a)供应商提供的货物或服务不满足谈判文件实质性要求的;

b)没有按时足额提交响应保证金的（采购文件没有要求提交响应保证金的除外）；

c)未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

d)未按照谈判文件规定提供资格证明材料的；

e)《技术/商务响应与偏离表》中出现应答“负偏离”或出现应答内容经评审委员会认定为“负偏离”的；

f)报价高于项目限价或预算的；

g)其他不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。

C、响应文件报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应文件将被否决：

a)响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

b)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

c)对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（2）谈判

A、在符合性审查合格供应商不少于三家的基础上，评审委员会全体成员按照采购文件要求进行谈判。

B、评审委员会对供应商谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的可以要求供应商以书面形式加以澄清、说明或纠正，并要求其授权代表签字确认。

C、采购人保留在正式的谈判中修改部分谈判条件的权利。公开竞争性谈判文件如有实质性变动的，须经评审委员会半数以上成员同意并签字确认后，由评审委员会以书面形式通知参加谈判的供应商，并要求其授权代表签字确认（如不签字确认即被认为拒绝修改并放弃谈判）。

（3）最终报价

供应商应根据公开竞争性谈判文件、补遗书（若有）及相关书面通知与评审委员会谈判后，在规定的时间内书面报出最终服务承诺和最终报价。供应商在谈判时作出的所有书面承诺及报价须由其法定代表人或授权代理人签字确认。原则上最终报价不能更改。在规定时间内未提交最终报价的供应商视为放弃最终报价，以其前一次报价为准。在谈判实质性内容不变的情况下，最终报价不能高于第一次报价，否则评审委员会有权拒绝其报价，其响应文件作无效文件处理。供应商最终报价均高于采购预算价，导致采购人不能支付时，本次采购失败。

注意：在谈判过程中，供应商在最终报价环节若对总报价进行了下浮（和第一次报价相比），则最终的各项单价同比例下浮，在结算时按最终同比例下浮后的单价进行结算。

（4）确定拟成交供应商

谈判结束后，评审委员会形成书面的谈判报告，在符合性审查合格供应商不少于三家的基础上推荐拟成交供应商。

本项目采用经评审的最低价法进行评审的。评审委员会对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照各供应商最终报价由低到高顺序推荐成交候选人。当最终报价相同时，应进行下一轮报价，直至满足排序要求。若多轮报价仍相同时，由供应商抽签决定排序。

（5）复核原件

评审结果公告后，采购人有权要求拟成交供应商提供采购文件要求的所有复印件的相关原件进行复核，拟成交供应商须在知道或应当知道之日起5个工作日内将要求的上述原件资料送达采购人处，经采购人复核无误后，由采购人按采购文件相关规定确定成交供应商并发出成交通知书。拟成交供应商未通过复核或拒绝提供原件的，采购人有权取消其拟成交供应商资格并不予退还其响应保证金（若有）。在满足相关规定的前提下，采购人有权依序确定拟成交供应商并对其进行相关原件复核及推进后续工作或者选择重新组织采购。

（6）如果采购文件中有相关测试要求的项目：

A、参加相关测试：采购人应当确定排名第一的成交候选供应商为拟成交供应商，评审结果公告结束后无异议，采购人通知拟成交供应商按采购文件规定参与相关测试。

B、确定成交供应商和发出成交通知书：拟成交供应商按期通过相关测试的，采购人确定其为成交供应商并向其发出成交通知书。

C、依序确定成交供应商或重新组织采购：

若第一成交候选供应商能按采购文件要求按期通过相关测试并按时领取成交通知书，同时满足其他签约条件，方可签约。

若第一成交候选供应商未能按采购文件要求按期通过相关测试或未按时领取成交通知书，则采购人有权选择依序确定成交供应商或者选择重新组织采购。

（7）谈判过程保密

评审委员会成员不得透露与谈判有关的供应商的技术资料、价格和其他信息。

在谈判期间，若供应商有企图影响采购人的任何活动，此将导致其谈判活动即时终止，由此而引发的一切法律后果将由其自行承担。

（8）如果成交供应商放弃成交或因不可抗力不能履行合同或不按照采购文件要求提交履约保证金（如果有）或不按照采购文件要求提交低价履约担保（如果有）或不按照采购文件要求参加相关测试或相关测试未通过（如果有）或未在收到采购人或采购代理机构通知其领取成交通知书的3个工作日内领取成交通知书或被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人有权选择依序确定成交供应商或者选择重新组织采购。
十一、成交通知

评审委员会的评审结果报重庆银行有权审批部门审批后，即以书面形式向供应商发出成交通知书。

采购人无义务向供应商解释谈判失败原因，公开竞争性谈判响应文件概不退还（包括U盘）。

十二、履约担保

1、履约保证金：合同金额的10%。
2、履约保证金在设备稳定可靠运行1年后退还（不计息）。如供应商在履约过程中，有违约情况发生，将扣除违约金后仅退还履约保证金余额。

3、履约保证金递交账号与本项目响应保证金递交指定账户信息一致。

十三、合同授予
供应商收到成交通知书后30日内,应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订书面的协议。协议的部分条款见本文件第四部分。

如供应商在规定的时间内拒签合同,则采购人将有权取消其成交资格，没收其采购响应保证金，且两年内不得参与重庆银行的采购活动。同时给采购人造成损失的，采购人保留向其追偿损失的权利。

十四、其他

1、凡参加本次谈判的供应商均被视为接受上述采购项目的谈判要求。

2、公开竞争性谈判响应文件从谈判之日起,其有效期为90个日历天。
第三部分 采购要求

一、货物规格型号及数量
采购100KVA UPS主机2套、20KVA UPS主机2套、64只12V 100AH蓄电池，对现有UPS设备和蓄电池进行更换安装。具体如下：
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	UPS主机
	20KVA
	2
	台
	高频机

	2
	UPS主机
	100KVA
	2
	台
	高频机

	3
	铅酸蓄电池
	12V 100AH
	64
	只
	

	4
	输入输出电缆（20KVA UPS用）
	ZR-YJV-5*62
	25
	米
	

	5
	电池线
	BVR-1*162
	30
	米
	

	6
	输入输出电缆（100KVA UPS用）
	ZR-YJV-4*702+1*352
	35
	米
	

	备注：包含设备运输、安装、调试等。


二、供货时间

合同签订后 30天内所有投标设备必须送到我单位指定地点。配电割接时间由行方另行确定。 

三、报价要求
1、报单价及总价，单价限价详见报价明细表；

2、本项目总价最高限价为49万元，超过为废标。

3、报价为完成所要求服务的整体包干价，应包含完成项目建设所需的人工费、交通费、办公设施费、第三方软件费、税费等所有费用。

4、供应商提交我行的发票必须是一般纳税人增值税专用发票。
四、交货/安装地点

重庆银行总行大楼及重庆银行两江分行
五、履约保证金

1、履约保证金：合同金额的10%。

2、履约保证金在设备稳定可靠运行1年后退还（不计息）。如供应商在履约过程中，有违约情况发生，将扣除违约金后仅退还履约保证金余额。
六、售后服务要求

1、提供 UPS 主机和蓄电池5年原厂质保，质保期内中标人提供7*24小时电话服务和上门支持服务（1小时内到达）。质保期内若电池出鼓包、变形或漏酸等现象，应进行免费更换。 

2、培训：安装调试完成后，UPS原厂工程师对我方运维人员进行UPS日常维护培训。
七、质量及验收要求

1、所提供的货物开箱时完好，无破损。配置、数量、质量及性能不低于招标文件中提出的要求。安装完成后运行正常。

2、供货商应将货物送达至指定地点并提供货物清单，按照我行要求开展设备验收工作。 

八、付款方式

设备安装调试完成并验收合格后支付合同金额的90%，设备稳定可靠运行1年后支付合同金额的10%。 

九、详细的货物技术标准要求
   详见附件1：总行大楼汇聚通信间及两江分行UPS2026年更换采购需求书
十、其他要求
（1）若因中标人未按我行制定的实施方案进行操作，第一次处以1万元的罚款（从合同款项中扣除），第二次中止合同并扣除全部履约保证金。

（2）所供蓄电池质保期内，如经消防或第三方权威鉴定，起火、爆燃系蓄电池自身质量缺陷导致，乙方负责免费更换故障电池，并全额赔偿由此引发的设备损毁、建筑修复、人员伤害、第三方索赔、清理处置、诉讼及律师等全部损失。
第四部分  合同主要条款和合同（样本）

【以下合同条款及内容与采购文件内容要求不一致的，以采购文件内容要求为准。】
根据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就重庆银行         项目乙方向甲方提供设备事宜，经协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。
第1章  采购设备

第1条  甲方向乙方采购【*********】（以下简称“标的产品”），标的产品明细如下（原厂配置及服务清单见附件）

1.设备

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单价（元）
	合计价格

（元）
	生产厂商

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）
	小写：【****.**】 元

	合计人民币（大写）
	大写：【***********】


2.软件（若设备搭载软件，请填写下表）

	序号
	名称
	类型
	数量

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


本条约定合同价款实行包干制，即已包含设备、运输、保险、实施、税费等全部费用。未经甲方书面同意，乙方不得以任何理由主张增加价款。

甲方对采购的设备所搭载软件的使用权限：            （请据实填写软件许可期限、数量等）。

第2章  产品包装及质量

第2条  乙方按照合同约定向甲方提供标的产品，标的产品的类型、规格、数量、质量等均须满足本次【************】采购项目的全部要求。

第3条  乙方应采用国家或专业标准的保护方式（以更严格、更高的标准为准）进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的产品安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单及其他与本合同项下产品有关的任何单证和资料。  

第4条  乙方承诺标的产品不存在任何权利瑕疵，未被采取司法限制措施，也未设定任何他项权利。甲方拥有、使用标的产品不会侵犯任何第三方的所有权、专利权、商标权、著作权等权利。如果第三方因标的产品向甲方提出权利主张，乙方须负责及时妥善解决并承担全部法律责任。若甲方因此对外承担了任何责任，乙方应赔偿由此对甲方造成的损失。

第5条  乙方承诺若因标的产品缺陷或安全漏洞造成的事故，由乙方负责配合甲方解决，并承担由此为甲方造成一切损失。本义务不随本合同有效期结束而结束。

第6条  本合同原厂商指【*****】（请填原厂商中文全称）

第3章  标的产品的交货及风险转移

第7条  交付时间：适用下列第【*】项

1. 甲方每次发出《供货通知书》后【**】个工作日内;

2. 【      】年【   】月【   】日前

将甲方所订购的标的产品全部交付至甲方指定的到货地点。到货后    个工作日内完成产品安装及调试。

第8条  交付地点：适用下列第【*】项

1. 甲方每次发出的《供货通知书》中确认的交货地点；

2. 【*********】

第9条  交付方式：【*******】（邮寄或由乙方将实物交付至甲方制定交付地点）

第10条  甲方指定的联系人：姓名【***】，联系方式【***】,邮箱【***】

第11条  甲方变更联系人的方式：在乙方交付过程中，甲方提出变更联系人的，应提前5 日书面通知乙方变更后的联系人姓名、邮箱信息，乙方在收到前述甲方书面通知之前有权向本合同所约定的联系人交付。甲方联系人对乙方的行为（包括但不限于签字、确认或承诺）视为甲方之行为。

第12条  乙方指定的联系人：

姓名【***】，联系方式【***】,邮箱【***】

姓名【***】，联系方式【***】,邮箱【***】

第13条  乙方变更联系人方式的，应提前5 日书面通知甲方变更后的联系人姓名、邮箱信息。乙方联系人对甲方的行为（包括但不限于签字、确认或承诺）视为乙方之行为。

第14条  甲方指定联系人权限为：接收产品、验收产品、产品运营对接联系。乙方指定联系人有权代表乙方交付产品、安装布置产品、维保需求响应、接收甲方通知、签署文件等。

第15条  本合同项下标的产品的运输及保险责任及相关费用由乙方承担。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施；乙方应购买或者要求承运人购买足额货运保险及任何第三者责任险。

第16条  标的产品在交付甲方并经甲方到货验收合格后所有权转移至甲方，在所有权转移前标的产品灭失、毁损等全部风险由乙方承担。

第4章  产品价款及结算条件

第17条  甲方按以下方式支付价款：【********】(根据项目采购文件完善)

1. 一次性付款：【********】

2. 分期付款：

（1）第一次：【*****】元即合同总价的【**】%，自【*****】支付；

（2）第二次：【*****】元即合同总价的【**】%，自产品终验合格后支付；

（3）第三次：【*****】元即合同总价的【**】%，自【**】后支付；

第18条  付款方式：银行汇款或者电汇。

第19条  甲方付款前，乙方具有先行开具等额一般纳税人增值税专用发票的义务。甲方在合同约定的该期款项付款条件已全部满足且收到乙方发票后【**】个工作日内付款。因乙方未及时提供发票导致付款延迟的，甲方不承担任何责任。

第20条  乙方收款账户：

开户名称：                          
开户银行：                           

地    址：                           

账    号：                          
若前述账户有任何变动，乙方须在甲方支付费用前10个工作日内以加盖公章的文件书面通知甲方，否则，甲方有权拒付费用，由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方自行承担。
第21条  履约保证金

1. 乙方在合同签订前7日内向甲方提交合同金额____%（即人民币____元）履约保证金。

2. 甲方将在产品终验合格【**】月后，且乙方无违约情况发生，甲方无息退还履约保证金给乙方，如有违约，仅退还扣除违约金、赔偿款等应付款项后的余额。

3. 乙方在本合同项下应向甲方支付的任何款项，甲方有权从履约保证金或其应付款中直接抵扣，不足部分乙方应在15日内付清。若乙方履约保证金被扣除，乙方应在扣除之日起 3 个工作日内补足履约保证金。

第5章  产品验收及异议

第22条  产品验收标准

1. 标的产品验收按照《重庆银行重要IT资产验收规范管理办法》（见附件三）相关条款执行。

2. 标的产品验收其他要求：【*****】(根据项目招标文件完善)

第23条  标的产品验收分为初验和终验。初验（即到货验收）是指乙方在约定期限内向甲方交付标的产品时，双方对标的产品品牌、型号、规格、数量、配件等是否符合本合同约定的形式上验收。终验是指标的产品安装、调试且试运行期满，完成附件《重庆银行重要IT资产验收规范管理办法》中整个验收过程所有阶段后，双方对标的产品进行实质性验收。

第24条  乙方分批次供货时，每批次产品交付时，则甲方分批次进行初验。

第25条  乙方在交货验收时必须提供原厂商的详细配置清单并加盖原厂商公章（或提供经由原厂商官方证明的详细配置清单并加盖乙方公章）。交货验收时乙方、原厂技术人员及甲方必须同时到场，验收通过后须三方签字确认。

第26条  乙方承诺，标的产品到货验收时，产品最终用户名必须为重庆银行，不能为乙方或其他任何第三方。

第27条  甲、乙双方对标的产品初验不免除乙方依照法律规定和本合同约定提供合格标的产品的任何责任。

第28条  所有标的产品调试完成并且稳定运行满【**】天后,甲方对标的产品进行终验。终验时，甲、乙双方均应到场。终验时，甲方有权按如下约定执行：

第29条  【********】(根据招标文件要求完善)

第30条  标的产品试运行期内出现问题，经甲方催告后乙方不能按甲方处理意见执行的，视为标的产品终验不合格。标的产品试运行期满后不能通过验收，且乙方无法按甲方处理意见执行的，视为标的产品终验不合格。

第31条  标的产品经验收合格的，甲方出具验收合格通知。如验收不合格的，乙方应按甲方处理意见执行。甲方对于终验不合格的产品，有权退货且拒付该部分产品价款。在部分产品终验不合格的情形下，甲方亦有权退还全部产品。

第32条  对产品提出异议的时间和方法

1. 无论初验或终验，如果甲方认为标的产品的品种、型号、规格、数量、质量以及最终用户名等与本合同约定不符，甲方有权暂缓支付任何一期货款，并有权向乙方提出书面异议和处理意见。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应照此执行。如乙方处理意见与甲方处理意见不一致时，应以甲方处理意见为准。

3. 囿于各种主、客观因素的限制，甲方验收合格并不代表乙方标的产品不存在质量问题或其它与本合同约定标准不符合的情况。因此，在实际运行过程中甲方发现标的产品的品种、型号、规格等与本合同及其附件约定不符，甲方仍有权要求乙方予以更换或者提出其他书面异议和处理意见，乙方应予执行。

4. 如乙方无法及时按照甲方意见处理，视为乙方交付标的产品不合格。

第6章  标的产品维保期及售后服务

第33条  标的产品维保期包括国家法律规定的质保期及【】个月的免费维保期。维保期自标的产品终验合格之日起算。

第34条  标的产品(含整机及配件 )由【***************】（以下简称“售后服务商”）执行维保服务，维保标准为【************】并提供加盖原厂商公章的维保信息清单（或通过原厂商官方证明，乙方加盖公章的维保信息清单），相关服务信息应在官方网站可查询。

第35条  质保期内乙方责任根据国家法律规定执行。

第36条  乙方承诺由售后服务商【即*****】在免费维保期内提供免费售后技术支持服务。维保期内，标的产品出现非人为因素故障，乙方应负责提供免费保修和备件更换服务。

第37条  维保期满后若续保，乙方承诺提供的原厂7*24*4小时维保服务的续保价格不超过本次合同价格的【**】/年。（可选）

乙方项目联系人：        联系电话：

原厂商工程师联系人：        联系电话：

第7章  项目实施

第38条  本项目实施是指标的产品的送货、安装、调试。双方确认，本项目的实施由【******】（以下简称“实施方”）承担。本合同项下实施方服务内容为：

�□送货

�□安装

�□调试

�□其他：【*****】

第39条  乙方需确保实施方按照本合同约定提供相应实施服务。实施方履行义务的后果由乙方向甲方承担责任。

第40条  项目实施其他特别要求:【********】（根据项目招采要求完善）

第41条  未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下受托事项部分或全部转由第三方执行。

第8章  违约责任

第42条  乙方的违约责任

1. 乙方必须按照合同约定的时间内到货，每延迟一天，应按合同总价款的【*】%计算向甲方支付违约金，如延迟时间超过【*】天，甲方有权解除合同。标的产品未能通过初验而更换产品所导致的逾期交货，乙方仍应按前述约定承担相应的违约责任。

2. 标的产品到货后【*】个工作日内乙方未完成安装或调试成功的，每延迟一天，乙方应按合同总价款的【*】 %向甲方支付违约金；如延迟时间超过【*】个工作日，甲方有权解除合同，乙方应当承担由此给甲方造成的全部损失。

3. 标的产品终验不合格，乙方应按合同总价款的【*】％向甲方支付违约金并立即退还该等不合格产品所对应的已收货款。若甲方选择退还全部产品的，则乙方应退还全部已收货款。

4. 标的产品配置应满足招标需求，如有差异由乙方负责免费提供，直至满足招标需求；若在使用期间发现上述问题，甲方拒绝支付任何费用。

5. 乙方未按照合同要求提供维保服务的，每出现一次，乙方应向甲方支付违约金【*】元。若乙方拒绝提供维保服务，甲方有权聘请第三方提供维保服务，由此产生的费用均由乙方承担。同时，甲方有权解除合同。

6. 乙方擅自单方解除合同或因乙方原因导致合同被解除的，乙方应按合同总金额30%向甲方支付违约金。合同解除时，已终验合格且甲方同意继续使用的产品可不予解除。

7. 乙方交付产品因侵犯任何第三方知识产权或其他权利给甲方产生不利影响的，包括但不限于第三方向甲方索赔、负面舆情、甲方产品使用受限等，乙方应赔偿甲方因此而受全部损失，并以合同总价款的 30％为准向甲方支付违约金。除违约金以外，若甲方对外支付了任何赔偿款、使用费、补偿款、诉讼费、律师费等款项的，乙方应立即全额赔偿。

8. 若乙方擅自将本合同项下义务部分或全部转让给第三方履行的，甲方有权解除本合同。若经甲方书面同意由第三方代乙方履行本合同项下部分或全部义务的，乙方在本合同项下的责任并不因此而减免，因第三方履行本合同所应承担的违约责任，包括但不限违约金、赔偿款等款项支付、维保责任承担等，由乙方与该第三方向甲方承担连带责任。

9. 若原厂商存在违反本合同约定的情况，由乙方直接向甲方承担责任。但是，如根据相关法律规定或其它依据，原厂商应承担相应责任的，甲方要求原厂商承担责任的同时，亦有权基于本合同追究乙方责任。

10. 乙方在本合同项下任何一笔应向甲方支付款项出现逾期的，自逾期之日起，须以应付而未付款项为基数，按支付日所适用 5 年期贷款市场报价利率（即 LPR 利率）的4 倍为准，向甲方支付资金占用损失费。

11. 乙方或实施方在履行合同过程中发生的一切安全保障责任、人身伤亡事故及造成的经济损失应由乙方承担赔偿责任。乙方应强化对派驻甲方办公人员的现场管理，如未按照甲方驻场办公管理要求开展活动，应由乙方及乙方驻场人员自行承担相关安全责任。

12. 乙方向甲方支付款项用于偿还本合同项下债务的，按如下顺序抵扣：（1） 甲方实现债权的费用；（2） 滞纳金；（3）违约金；（4）损失赔偿款；（5）应退还货款。

13. 因乙方任何违约行为导致甲方损失，除按照本协议约定支付违约金（若有），还须赔偿甲方全部损失。甲方实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、财产保全费、财产保全担保费／保险费所有费用均由乙方承担。

第43条  甲方违约责任

1. 甲方过错不能按时付款的，应以当期应付未付的合同款项，按本合同订立时一年期贷款市场报价利率计算向乙方支付违约金。逾期30天仍未付清货款的，乙方有权解除本合同。

2. 甲方无故中途退货，应向乙方支付退货部分货款【*】% 的违约金，因乙方违约、本合同另有规定的除外。

第9章  不可抗力

第44条  本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括：战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其它人力不可抗拒之事件。出现前述不可抗力事件后，乙方立即通知甲方。

第45条  乙方因不可抗力或较大面积传播的突发性传染性疾病造成逾期交货的，乙方不承担任何责任。

第46条  双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时通知对方，并应在上述事件消除后7日内提供有关主管部门的证明。

第10章  争议解决机制

第47条  在本合同履行中，若发生争议，双方应先协商解决；协商不成时，任意一方均可向按照下列第【】种方式处理：

1. 甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2. 向重庆仲裁委员会提请仲裁，仲裁地点为重庆市主城区。

第48条  通知与送达

1. 一方向另一方发出的通知，以电子邮件形式发送的，自电子邮件第一次进入对方指定联系人邮件系统之时，视为对方收到该通知；以传真形式发送的，自传真完成发送之时，视为对方收到该通知；以快递（不限快递公司）形式发送的，以对方签收之日或第三方快递公司系统显示送达或拒收之日起视为对方收到该通知。

2. 本合同项下诉讼或仲裁法律文书的送达方式和地址亦为本合同约定送达方式和送达地址，各类诉讼、仲裁等司法文书，按照本合同约定方式和地址送达的，视为有效送达，受送达人拒收的，不影响送达效力。

3. 本合同任何一方变更地址的，应当提前3个工作日通知另一方，否则，另一方（或司法仲裁机关）向约定地址发送文件后3个工作日后即视为文件送达。

4. 本合同关于通知与送达的约定持续有效。

第11章  合同效力与变更

第49条  本合同自双方加盖公章或合同章后生效。

第50条  本合同生效后，双方均不得随意变更或解除合同。如一方需要变更合同，双方需另行签订补充协议确认变更事项,补充协议在加盖双方公章或合同章后生效。如若双方未就变更事项签订补充协议的,提出变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。

第12章  特别约定

第51条  本合同及其附件构成双方之间就本合同项下之合作所达成的全部合同，并替代双方以前或执行本合同过程中所做的任何口头交流、声明或协议。本合同任何一方均可提出对本合同内容的补充和修订，但是任何补充和修订仅能以协议各方盖章的书面文件形式进行，该类文件是本合同的有效组成部分。

第52条  本次采购的招标文件为合同附件，与本合同约定不一致的，以合同约定为准，合同中未涉及的，乙方承诺按招标文件要求提供服务。

第53条  甲方、乙方及原厂商应保守在缔结和履行合同过程中获知的对方的保密信息（包括但不限于其技术信息、经营信息、合同价格等商业信息、要求予以保密的其他信息等），除甲方、乙方及原厂商履行合同义务的必要或有法律、法规规定应披露的之外，不得以任何方式向第三人披露和不正当使用，否则，应当赔偿因泄露保密信息给对方造成的损失。本合同的无效、被撤销、解除、变更或终止等均不影响本条的效力，本条款并不因本合同的解除和终止而失效。在合同期间直至该信息变为公开信息前，乙方均应按照本合同规定承担保密义务。

第54条  本合同未经对方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容，以确保双方的商业机密。

第55条  本合同一式 陆 份,甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

第56条  本合同附件包括以下组成部分：

附件一：《产品清单》

附件二：《实施人员清单》

附件三：《重庆银行重要IT资产验收规范管理办法》（部分条款）

附件四：《原厂商售后服务承诺函》（按需）

(以下无正文为签约页)
签约页
	甲方联系方式

（使用正楷填写）
	乙方联系方式

（使用正楷填写）

	甲    方：重庆银行股份有限公司
地    址：重庆市两江新区永平门街6号
联 系 人：                     
联系电话：                     
邮    编：                     
	乙    方：                          
地    址：                          
联 系 人：                     
联系电话：                     
邮    编：                     

	甲方签章处
	乙方签章处

	年    月    日   

 
	年    月    日  




附件一：产品清单

	型号
	描述
	数量
	单价

（元）
	合计

（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：XXX。

附件二：实施人员清单
                           实施人员清单

	序号
	姓名
	性别
	身份证号
	团队

角色
	行业

工作年限（年）
	职称/专业资格证书
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	


（必须与投标文件人员一致）
附件三：重庆银行重要IT资产验收规范管理办法（部分条款）

第三章 验收工作内容

第十三条  IT资产的整个验收全过程分为三个阶段，即：验收准备阶段、初验阶段、终验阶段。 

第十四条
 验收准备阶段：指为保证验收工作快速有效进行，供货方提前准备需响应的文档资料、人员安排等工作。验收准备工作主要包括以下内容：

(一) 供货方在验收前五个工作日，完成向验收方提交响应文档。供货方填写《验收申请书》（附件1）提交验收申请、约定验收时间与地点、安装环境要求、制造厂方对设备和服务证明等验收前期准备工作。

(二) 供货方按合同约定、协议约定及本规程相关要求收集与整理实际到货设备及配件详细的配置明细、维保信息、服务信息等有效文件。

(三) 针对IT资产的验收，验收方主导供货方或第三方完成安装场地准备工作。

第十五条  初验阶段：包含到货验收和加电验收。到货验收指资产到货后，双方（验收方、供货方）验收人员共同检查硬件设备外包装的完整性及设备型号、数量、箱内配置清单是否与合同要求一致，成品软件名称、数量、规格是否与合同要求一致等验收工作。加电验收指硬件设备完成加电启动、设备运行，双方（验收方、供货方）验收代表共同检查验收物运行信息是否与约定要求一致，整机或配件是否能正常运行等验收工作。

(一)到货验收工作主要包括以下内容：

1、验收方组织供货方进行现场到货验货工作。

2、验收时供货方验收代表须提供与验收申请相符的身份证明（留存复印件）。

3、检验外包装情况并开箱，双方（验收方、供货方）验收代表共同对资产包装规范、设备外观、数量、型号、维保信息、配置等情况是否符合约定要求进行检验，并记录相关情况，并按照验收方要求提供电子档和纸质档资料。

4、成品软件检验产品名称、数量、规格、型号、版本描述与合同的一致性。

(二)加电验收工作主要包括以下内容：

1、验收方组织供货方进行加电验收工作。

2、加电验收工作在供货方验收技术人员（制造厂方技术人员主导）确认设备可运行后，双方验收代表现场验收设备加电信息（如CPU、内存、各类板卡的配置与数量）情况，核对主机序列号是否与机外标识及维保信息的序列号一致，并记录详细信息，并按照验收方要求提供电子档和纸质档资料。

涉及IT设备双方签署完成《重庆银行重要IT资产初验评审表》（附件2）

涉及成品软件双方签署完成《重庆银行成品软件初验评审表》（附件4）。

第十六条  终验阶段：指完成验收准备、到货验收、加电验收等验收步骤无争议后，验收方在充分评估验收过程中已知问题对设备或软件正常、稳定运行的影响及风险后，是否同意通过验收并结束本次验收工作。终验工作主要包括以下内容：

(一)验收方对本次验收的IT资产情况进行综合评定。

(二)验收方对本次验收工作结果进行综合评定。

(三)参与验收全部人员签署确认《重庆银行重要IT资产终验评审表》（附件5），并加盖相应用章。

第十七条维保验收指重要IT资产续保后，查验其真实性、一致性的过程。主要包括以下内容：合同维保清单与实际采购维保资产在设备清单、维保等级、维保时间，及相关技术支持服务的一致性。涉及维保验收双方签署完成《重庆银行重要IT资产维保验收评审表》（附件3）。

第十八条
紧急或特殊情况，验收准备阶段和初验阶段可同步交叉进行。

第十九条 验收过程的疑问或质疑在未得到圆满解答时，严禁进行下一步的验收工作。

第四章 验收工作要求及标准

第二十条  在本办法验收过程中，供货方在严格执行本规程前述内容的同时必须遵守以下验收基本要求：

(一) 供货方提交的验收申请书须按《验收申请书》（附件1）格式填写并加盖公章。

(二) 制造厂方提供的设备和服务证明要求：采购协议或合同中明确提出需制造厂方提供的证明材料，其内容需包含该批次设备（含配件）和成品软件为本制造厂合规提供和所享受的售后服务等级、时限等要素；证明材料格式不限，必须加盖制造厂方公章或制造厂方其它有法律效力的签署方式。

(三) 供货方验收代表人员数量要求：基本要求派遣一名以上熟悉该批次供货设备的售后服务技术员参与验收工作，在供货批量大或验收时间要求紧迫情况下派遣人数不得少于两名，小型机、高端磁盘阵列、高端网络设备、大型机房设备、须在核心网络设备、系统等设备上加载的软件及合同明确指定制造厂方参与的验收工作需制造厂方售后服务技术人员的数量不得少于一名。

(四) 原厂或供货方服务人员要求：根据甲方需求对派驻服务人员进行查验。

(五) 验收过程中问题处理方式：验收方在验收过程中指出的问题和质疑，供应方应明确解答，双方对重要问题及解答应采用正式书面形式。

(六) 验收过程中向验收方提交的正式书面回复、通知、申请等文档需加盖其提交单位公章。

(七) 验收过程中与验收方的往来电子邮件将作为验收依据资料之一保存。

(八) 验收过程中判定不合格设备及配件，如供货方无异议，自动进入换货流程。所换设备及配件需为正品出厂新货，换货设备维保期限和服务支持需完全满足合同要求。供货方须及时响应甲方要求并按甲方时限要求提供代用设备及配件。

(九) 供货方在验收方判定总体验收结果不合格起五个工作日内单方面拒绝签署验收报告，验收方视作供货方默认同意验收结果，同时终止验收流程。

(十) 供货方对被验产品的真伪性应明确给出判定结论，验收方不接受有模糊或二义性推断结果。

(十一) 供货方在验收过程中提供的有效证明本身的真实性，验收方保留鉴定权利和法律追诉权利。

第二十一条
对IT资产的验收要求详见IT资产验收细则（附件6）。如合同约定特殊要求，按照合同进行验收。 

第二十二条 验收过程中问题处理方式：验收方在验收过程中指出的问题和质疑，供应方应明确解答，双方对重要问题及解答应采用正式书面形式。验收过程中向验收方提交的正式书面回复、通知、申请等文档需加盖其提交单位公章。验收过程中与验收方的往来电子邮件将作为验收依据资料之一保存。

第二十三条
 验收过程中发生争议，且无法达成一致意见的，由总行科技部中心负责人组织相关人员进行协调。

第二十四条  重要IT资产的验收准备阶段须填写《验收申请书》（附件1）。IT资产初验，硬件设备类填写《重庆银行重要IT资产初验评审表》（附件2），成品软件验收须填写《重庆银行成品软件初验评审表》（附件4），终验阶段填写《重庆银行重要IT资产终验评审表》（附件5）。重要IT设备续购维保验收填写《重庆银行重要IT资产维保验收评审表》(附件3)。

第二十五条 
 验收阶段文档及影像、图片资料汇集后要求统一装订，由验收方保留。

附件四：原厂商售后服务承诺函（按需）
。
第五部分  响应文件格式要求

目录

1、响应函

2、报价明细表

3、法人营业执照复印件（加盖公章）

4、法定代表人授权委托书（原件）

5、技术/商务响应与偏离表

6、响应保证金递交相关信息

7、供应商的其他资料或承诺（如果有）

8、电子文档

项目名称：

项目编号：

（标注正本或副本处）

响 应 文 件
供应商名称：（盖公章）                        
联系人姓名：             联系人电话：         
日期：
    年
    月
    日
一、响应函格式

响 应 函

致：             ：

根据贵方项目编号为          号，        （项目名称）的采购文件，我公司正式授权下述签字人   (姓名和职务)代表我方      （磋商供应商名称），提交下述文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

一、报价详见报价明细表。该报价为完成本次所有供货及服务的包干价。

二、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

三、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

四、如果我方中标，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、合同约定条款及相关法律法规承担我方责任。

五、我方申明：我司响应文件中提供的各项证明材料都是真实、可靠性的。若在评审及后续工作中若发现证明材料的真实性、可靠性存在弄虚作假等行为，采购人有权取消我方成交资格，并没收我方采购响应保证金及履约保证金。我司愿赔偿相应损失并承担一切法律责任。

六、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

七、本响应文件自谈判之日起90日历天内有效。

八、与本此采购有关的一切往来通讯请寄：

地   址：                    邮   编：             

电   话：                    电子邮箱：            
供应商（盖公章）：                              

法人代表或授权代表（签字或盖章）：                 

年     月    日

二、报价明细表格式

报价明细表

 (第  次)
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单价限价

（万元）
	单项报价

（万元）
	备注

	1
	UPS主机
	20KVA
	2台
	3.977
	
	

	2
	UPS主机
	100KVA
	2台
	15.76
	
	

	3
	铅酸蓄电池
	12V 100AH
	64只
	0.125
	
	

	4
	输入输出电缆（20KVA UPS用）
	ZR-YJV-5*62
	25米
	0.0038
	
	

	5
	电池线
	BVR-1*162
	30米
	0.0022
	
	

	6
	输入输出电缆（100KVA UPS用）
	ZR-YJV-4*702+1*352
	35米
	0.039
	
	

	合计（万元）
	
	

	人民币大写
	

	备注：包含设备运输、安装、调试等。


供应商名称:                   法人代表或授权代理人：

                   （签字或盖章）

年    月    日
注：请供应商提前准备此空白报价表用于第二次报价。二次报价的报价明细表以法定代表或授权代理人签字为准。
三、法人营业执照复印件（加盖公章）

四、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                     
    本授权书声明：注册于        （供应商住址）的       （供应商名称）法定代表人    （法定代表人姓名）代表本公司授权   （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称  进行谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年   月   日签字生效，有效期为90天。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。代理人无转委托权。特此声明。

   供应商（盖公章）：

法定代表人签字或盖章：          被授权人签字或盖章：

      年    月   日                 年    月     日


五、技术/商务响应与偏离表格式

技术/商务响应与偏离表

采购项目名称：虚拟化2025-2026年维保
	序号
	采购项目商务技术要求
	是否偏离
	如有偏离，
请在此备注偏离内容

	1
	供应商商资质条件、能力和信誉要求
	 按谈判文件要求执行
	
	

	2
	服务内容 
	按谈判文件要求执行
	
	

	3
	服务时间
	按谈判文件要求执行
	
	

	4
	服务地点
	按谈判文件要求执行
	
	

	5
	对拟投入服务的人员配置、经验等方面的要求
	按谈判文件要求执行
	
	

	6
	服务成果要求
	按谈判文件要求执行
	
	

	7
	服务质量及验收要求
	按谈判文件要求执行
	
	

	8
	售后服务要求
	按谈判文件要求执行
	
	

	9
	履约保证金
	按谈判文件要求执行
	
	

	10
	报价要求
	按谈判文件要求执行
	
	

	  11
	付款方式
	按谈判文件要求执行
	
	

	 12
	其他要求
	按谈判文件要求执行
	
	

	……
	……
	
	
	


供应商（盖公章）：
注：1、该表内容以采购文件正文为准，根据响应文件情况在“是否偏离”项填写正偏离或负偏离，并在备注栏说明偏离原因；完全符合的填写“无偏离”。

    2、该表可扩展。

六、响应保证金递交相关信息

（一）响应保证金递交凭证复印件

（二）响应保证金退还账户信息

	项目名称
	项目内容
	备注

	单位名称：
	
	必须与供应商单位名称一致

	账户开户银行：
	
	与递交响应保证金账户一致

	账户账号：
	
	

	单位地址：
	
	

	联系人：
	
	

	联系电话：
	
	


七、供应商的其他资料或承诺（如果有）

八、电子文档（包含全套盖章响应资料的U盘1份，采用U盘作为载体，格式为PDF文档，电子版文件仅作存档使用，不作为评审依据；电子版盖章响应文件应与纸质版响应文件一致，当电子介质的响应文件与纸质响应文件不一致时，以纸质响应文件为准）
附件1：总行大楼汇聚通信间及两江分行UPS2026年更换采购需求书
一、采购内容
1、采购20KVA UPS主机2套，64只12V 100AH电池，对现有UPS系统进行设备割接，对现有蓄电池组进行替换安装，安装地点位于重庆银行两江分行。
2、采购100KVA主机2套，对现有UPS系统进行设备割接，安装地点位于重庆银行江北嘴总行行政大楼南楼11F。
二、设备清单
1、材料清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	UPS主机
	20KVA
	2
	台
	高频机

	2
	UPS主机
	100KVA
	2
	台
	高频机

	3
	铅酸蓄电池
	12V 100AH
	64
	只
	

	4
	输入输出电缆（20KVA UPS用）
	ZR-YJV-5*62
	25
	米
	

	5
	电池线
	BVR-1*162
	30
	米
	

	6
	输入输出电缆（100KVA UPS用）
	ZR-YJV-4*702+1*352
	35
	米
	

	备注：包含设备运输、安装、调试等。


2、材料要求
（1）UPS主机选用在线式高频机，品牌选用：伊顿、维谛、施耐德、科华、华为、科士达、台达。
（2）蓄电池品牌选择：圣阳、南都、双登、风帆。
三、UPS技术要求
（一） 总则
1、 适用范围
本技术规范适用于20KVA、100KVA三相高频在线式不间断电源（UPS）。为设备选型、供货、安装调试、验收及运维的统一技术依据。
2、执行标准
设备设计、制造、试验、验收须符合现行最新标准：GB/T 7260《不间断电源系统（UPS）》、IEC 62040、YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》，同时满足国家电气安全、电磁兼容及环保相关规范。
3、设备型式
设备为三相输入、三相输出高频双变换纯在线式UPS，采用IGBT高频整流逆变架构，支持市电供电、电池逆变供电、静态旁路、检修旁路四种工作状态，支持无间断切换，具备N+1冗余并机扩容能力。
（二）总体技术要求
1、工作模式
市电正常时，通过整流逆变双变换输出纯净稳压稳频电源；市电异常、断电时零切换转电池供电；设备过载、故障或维护时自动切换至旁路供电，保证负载不停机连续运行。设备具备高功率因数、低谐波、高效率特性，满足7×24h长期运行要求。
2、负载能力
设备额定容量分为20KVA、100KVA两档，额定输出功率因数≥0.9，可兼容阻性、感性、容性混合负载，可长期额定带载运行，具备规范短时过载能力。
（三） 主要电气参数要求
1、输入参数
输入制式：三相五线制（L1/L2/L3/N/PE）；电压工作范围：138V～476V（宽幅稳压）；频率适应范围：40Hz～70Hz；满载输入功率因数≥0.97；满载输入电流谐波THDi≤3%，无需外接谐波治理设备。
2、输出参数
输出制式：三相五线制；额定输出电压：380V/400V AC（可设置）；稳态电压精度≤±1%；电池模式输出频率50Hz±0.1Hz；输出纯正弦波，线性负载THDu≤1%，非线性负载THDu≤3%；0-100%负载突变电压波动≤±5%，恢复时间≤20ms，动态特性优异。
3、过载与短路保护
具备完善的分级过载及短路保护：110%负载持续60min；；125%负载持续10min；150%负载持续60s；输出短路立即封锁逆变、切换旁路并声光告警，故障解除后可自动恢复运行。
4、整机效率
满载效率≥95%，半载效率≥94%，ECO节能模式效率≥98%，满足长期节能运行要求。
5、电池系统要求
适配常规免维护铅酸蓄电池，支持外置电池柜长延时配置。内置智能三段式充电（恒流、恒压、浮充），具备充电限流、过充保护、温度补偿功能。系统具备电池电压监测、低压预警、低压关机、过放保护、电池故障自检功能，可有效保护电池、延长电池使用寿命。
6、、环境适应性要求
工作环境温度：0℃～40℃（满载不降容）；存储温度： 5℃～40℃；额定运行海拔≤1000m，1000m～2000m支持规范降容使用；设备可在无强腐蚀、无剧烈震动、无易燃易爆粉尘的常规机房环境稳定运行。
7、显示、告警与监控功能
配置中文LCD液晶显示屏，可实时显示输入、输出、负载、电池、温度、运行模式等关键参数，支持参数设置、故障查询。具备完备声光告警功能，对市电异常、电池低压、过载、过温、逆变故障、旁路异常等故障精准告警并记录故障信息。标配RS485及干接点接口，支持MODBUS协议，可接入动环系统；可选配SNMP网络监控功能，支持远程运维。
8、可靠性与冗余性能
设备工业级器件选型，满足7×24h连续运行。100kVA支持最多4台同机型并联，可实现N+1、2N冗余架构，并联均流精度高，无环流、切换无扰动。设备具备静态旁路+手动检修旁路双重旁路设计，支持不停机维护，保障供电连续性。
9、电磁兼容与电气安全
设备电磁兼容性能满足国标及IEC相关要求，抗干扰能力强，运行无高频辐射干扰。整机具备可靠接地、绝缘、防漏电、耐压保护机制，电气安全性能符合规范，杜绝运行安全隐患。
10、验收及资料交付
设备到货后须完成通电调试、功能验证、切换试验、负载试验，所有指标满足本技术要求及国家现行标准方可验收。供方须完整提供产品合格证、出厂检测报告、设备说明书、安装手册、通讯协议资料及质保凭证。
四、蓄电池技术要求
（一）、基本参数
型号：12V 100Ah

额定电压：12V

额定容量：100Ah（25℃，10小时率放电）

电池类型：阀控式密封铅酸蓄电池（VRLA）

设计浮充寿命：≥10年（25℃）

（二）、电气性能
容量保存率≥97%

密封反应效率≥97%

内阻≤3mΩ
终止放电电压：10.8V（10h率）

充电接受能力：满足国标/行业标准，快速充电无异常。
（三）、机械与环境
工作温度：
浮充：0℃ ～ +40℃
放电：-15℃ ～ +50℃
储存温度：-5℃ ～ +40℃
外壳材质：阻燃材料，V0级

（四）、安全与可靠性
（1）具备安全阀，防酸雾、防漏液、防爆
（2）无泄漏、无酸雾、免加水维护
（3）可任意方向安装（倒置除外）
（4）过充、过放、短路保护兼容
（5）通过：ISO9001、ISO14001认证

（五）、尺寸与重量（以厂家实测为准）
长：约 405 mm

宽：约 173 mm

高：约 215 mm

净重：≈28kg ±1 kg

五、安装及调试要求
1、割接前：必须完成新UPS满负荷测试、电池放电、旁路验证，制定方案确认负载零中断。

2.、操作顺序：先切旧UPS至维修旁路，负载由市电保障，再拆除旧机、安装新机，严禁带电直接并机割接。

3、关键校验：新装后必须核对相序、电压、绝缘，确认无误再将负载切至新UPS逆变。

4、安全红线：全程专人监护、带电操作做好绝缘防护，电池先断负后断正，严禁短路。

5、割接后：带载观察稳定运行，确认告警、监控、切换功能正常，留存记录并24小时值守。

6、消防要求：作业严格管控火源，严禁在电池区域吸烟、产生明火；使用产生火花工具必须完成动火审批，安排专职安全监护人。拆装蓄电池采用绝缘工具，严防正负极短路产生电火花。
法定代表人身份证双面复印件





被授权人身份证双面复印件








26

1

